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  Załącznik nr 1

WYKAZ i OPIS SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
	ILOŚĆ 14

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1
	STACJA ROBOCZA – KOMPUTER STACJONARNY  


	MONITOR:

1. Typ monitora:  LED

2. Przekątna: min 24”

3. Rozdzielczość natywna: min 1920 x 1080

4. Kontrast: min 250 cd/m2

5. Czas reakcji: min 6 ms

6. Konstrukcja: możliwość regulacji obrotu , pochylenia i wysokości

7. Złącza: min 1 x hdmi, 1x VGA ,

8. Wbudowane głośniki: tak

KOMPUTER:

1. Wydajność obliczeniowa  Procesor osiągający min. 15 000 pkt w teście PassMark - CPU Mark

2. Pamięć operacyjna: Min 16 GB ram

3. Karta graficzna: Min. 1250 pkt w teście PassMark - G3D Mark

4. Dysk Twardy: min 480 gb ssd m2 Nvme

5. Napęd optyczny: DVD+/-RW wbudowany lub na USB

6. Wyposażenie: Pełnowymiarowa mysz przewodowa, 3 przyciski+ rolka, USB Pełnowymiarowa klawiatura USB

7. Zlącza zewnętrzne, panel przedni:  Min.2xUSB3.0 Min. 1 x Wyjście słuchawkowe/głośnikowe Min. 1x Czytnik kart pamięci

8. Zlącza zewnętrzne, panel tylny: Min.4 x USB Min. 3 x Wejście/wyjścia audio Min. 1 x HDMI Min. L x VGA Min. 1x RJ-45 (LAN)

9. Komunikacja: Min. 1x LAN 1 Gbps

OPROGRAMOWANIE:

Aktywowany Microsoft Windows 10 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD oraz z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami dostępnymi, co najmniej do daty podpisania umowy na dostawę. Zamawiający Wymaga, aby zainstalowany system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Dostarczone komputery muszą też zawierać zainstalowany pakiet biurowy MS office z licencją.
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	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE


	1. Rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne – druk/skan/kopia

2. Format wydruku: min A3

3. Automatyczny druk dwustronny: Dual CIS

4. NFC: tak

5. Ethernet – druk w sieci LAN: Ethernet (10Base-T/100Base-TX

6. Wireless – druk przez WiFi: Wireless (2.4GHz i 5GHz)

7. Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Wi-Fi Direct

8. Skanowanie do plików w formacie: USB (2.0 Hi-Speed)

9. Skanowanie dwustronne: PDF (przeszukiwalny)

10. Skanowanie w kolorze: tak (format A4)

11. Technologia skanowania: NFC
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	 FIREWALL (UTM)


	Porty

1 x WAN 10/100/1000 + 4 x LAN 10/100/1000

Przepustowość IPS

1 Gb/s

Przepustowość NGFW

800 Mb/s

Przepustowość Threat Protection

600 Mb/s

Przepustowość Firewalla

5 Gb/s

Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety)

2.97 μs

Przepustowość zapory (liczba pakietów na sekundę)

7.5 Mpps

Sesje równoległe (TCP)

700 000

Nowe sesje na sekundę (TCP)

35 000

Firewall Policies

5 000

Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów)

4.4 Gb/s

Tunele IPsec typu Brama-Brama

200

Tunele IPsec typu Klient-Brama    

250

Przepustowość SSL-VPN

490 Mb/s

Liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana)

200

SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 

310 Mb/s

SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS)

320

Ilość Sesji SSL Inspectio (IPS, avg. HTTPS)

55 000

Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K)

990 Mb/s

Przepustowość CAPWAP (HTTP 64 KB)
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	OPROGRAMOWANIE
	Kompatybilne z firewallem (UTM)  - z pełną licencją na 3 lata
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